Riparazioni:

Concerne i seguenti attrezzi:

Spandiconcime, miscelatore di concimi, spandiletame, botte del colaticcio, pompe di dosaggio, botti per i trattamenti e turbodiffusori, apparecchi nebulizzatori, brentini per trattamenti fitosanotari.

Sistemi d’irrigazione, apparecchi per la pesatura, termometri.

Le fatture delle riparazioni devono essere conservate. Riparazioni eseguite in proprio devono essere registrate. I lavori di manutenzione non devono essere registrati.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Apparecchio** | **Lavori eseguiti** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Calibrazioni (non devono essere registrate):

La calibratura annuale può avvenire p. es. nel modo seguente:

Spandiconcimi e botti per i trattamenti:

Test sul campo (confronto della quantità calcolata per superficie con la quantità effettivamente distribuita).

Bilance:

Verifica con dei pesi di riferimento (p. es. 1 kg zucchero).

Termometro:

Confronto della temperatura con un secondo termometro / datalogger.